TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ELEKTROMOBILIS

[bookmark: _Hlk188864803]1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 papunkčiu: yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriaus 10.1. transporto priemonė turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų (tiekėjas su pasiūlymu pateikia įrodymus apie atitikimą bent vienam iš žemiau keliamų reikalavimų):
1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 (Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.) ir (ar) 36 dalyse (Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh.), išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;
[bookmark: part_c191be328cec4b7e8b3836bb2da45c46]1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti  1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones:
[bookmark: part_6c5806860cc8422b8d4d02e477d310ea]1.2.1. transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km;
[bookmark: part_96b4b153c9f8448ab7f989c300958978]1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

Reikalavimai sutarties vykdymui:
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota.
	TAIP/NE

	2.
	Prekės pristatymo terminas – 6 mėn.
	



[bookmark: part_90f8a1c95ffb48079a195435ebdafc49]

Techninė specifikacija
	Pirkimo objektas - 
	Kiekis -  1 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	
Specifikacija:
	Eil. Nr.
	Rodiklis*
	Reikalaujama rodiklio reikšmė*
	Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

	
	
	
	Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
	Pasiūlymo lapo numeris 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Automobilio
komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais
	
	
	

	1. 
	Automobilio
pagaminimas

	Automobilis naujas, neeksploatuotas, t. y. viešajame eisme nedalyvavęs automobilis [footnoteRef:1] [1:  Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. E2A-316-370/2019] 

	
	
	

	1. 
	Automobilio
pristatymo terminas
	Per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo

	
	
	

	4.
	Automobilio rūšis
	Keleivinis lengvasis automobilis. Automobilio kategorija (M1)
	
	
	

	5.
	Garantija
	Elektromobiliui – ne mažiau kaip 4 metai arba 80 000 km ridos. 
Aukštos įtampos akumuliatoriams – ne mažiau kaip 8 metai arba 160 000 km ridos.
	
	
	

	6.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	5 (penkios) sėdimos vietos
	
	
	

	7.
	Bendras ilgis, mm
	ne mažiau kaip 4550
	
	
	

	8.
	Elektros elementų deklaruojama talpa, kwh.
	ne mažiau 75
	
	
	

	9.
	Bendras nuvažiuojamas atstumas (WLTP), km.
	Ne mažiau 550

	
	
	

	10.
	Durelių skaičius
	ne mažiau kaip 5
	
	
	

	11.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Šildymo sistema ir oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema
	
	
	

	12.
	Įranga (laisvų rankų įranga)
	Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą, siekiant užtikrinti saugų vairavimą.
	
	
	

	13.
	Įranga (patobulinto autopiloto funkcija)
	Automobilis turi autopiloto ir patobulinto autopiloto įrangą, siekiant užtikrinti saugų vairavimą.
	
	
	

	14.
	Įranga
	Pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema, įskaitant pagalbinę juostos išlaikymo sistemą ir eismo juostos keitimo sistemą;
	
	
	

	15.
	Įranga
	Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis;
	
	
	

	16.
	Įranga
	LED priekiniai žibintai (dienos, artimosios ir tolimosios šviesos);
	
	
	

	
	Įranga
	Mobiliojo telefono sąsaja su multimedijos sistema - Apple CarPlay, ir Android Auto
	
	
	

	17.
	Įranga
	Išmanusis parkavimo asistentas
	
	
	

	18.
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC).
	Automobilyje yra DC ir AC įkrovimo jungtys;
	
	
	

	19.
	Įkrovimo kabelis
	Kelioninis kroviklis
	
	
	

	20.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Tinkamo dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė, įrankių komplektas).
	
	
	



	[bookmark: _Hlk188450730]21.
	Naudojimo instrukcija

	Automobilyje yra eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
	
	
	

	22.
	Aplinkosauginis reikalavimas (turi atitikti bent 1 iš keliamų reikalavimų)
	Reikalavimas suformuotas techninės specifikacijos 1 punkte.
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