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Pirkimo dokumentų
		4 priedas


PASIŪLYMAS
DĖL PREKĖS PIRKIMO 

____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 
	

	Tiekėjo registracijos adresas
	

	Tiekėjo buveinės adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)
	

	Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) subtiekėją (-us)
	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subtiekėją (-us)
	


Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.





	Antra pirkimo dalis

	Prekės pavadinimas
	Prekės kiekis ir mato vienetas
	1 vieneto kaina Eur be PVM
	1 vieneto kaina
 Eur su PVM

	Siūlių įtrukimų freza
	1 vienetas
	
	


Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
1 vieneto įkainis Eur su PVM privalo būti nurodytas du skaičiai po kablelio.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

	
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumento pavadinimas 

	
	
	





Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

____________________	                 _________________	         _____________________
(Tiekėjo arba įgalioto asmens 		    (Parašas)			(Vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)



			Pirkimo dokumentų
			4 priedo priedėlis

	Siūlių įtrukimų freza

	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai prekei
	Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai

	Pirkimo objekto paskirtis

	Siūlių įtrūkimo freza skirta trūkiams platinti, kanalams ir nuožuloms formuoti, senai mastikai išvalyti, dulkėms išvalyti plieniniais šepečiais prieš siūlių užpildymą bitumu ar bituminėmis polimerinėmis medžiagomis.

	Privalomieji reikalavimai (parametrai)

	Siūlių įtrūkimo freza su visa komplektuojama įranga bus nauja, ne eksperimentinė (ne vienetinis), o serijinis gaminys
	TAIP/NE

	Visiškai sukomplektuota ir paruošta eksploatuoti, pritaikyta dirbti –20 0C – +40 0C aplinkos temperatūroje
	TAIP/NE

	Siūlių įtrūkimo freza atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo tvirtinimo“, 4.4.4.5 papunkčio (prekė, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti) reikalavimus
	TAIP/NE

	Siūlių įtrūkimo freza – sauso pjovimo metodas
	TAIP/NE

	Pjovimo disko/šepečio dydis nuo 180 mm iki 300 mm
	Nurodomas matmuo

	Pjovimo gylis iki – 95 mm
	TAIP/NE

	Gylio reguliavimas – rankena
	TAIP/NE

	pavara – rankinė
	TAIP/NE

	Manevringas, lengvai valdomas, mobilus
	TAIP/NE

	Variklis:

	Vidaus degimo
	TAIP/NE

	Ne mažesnis kaip 8,0 kW
	Nurodomas matmuo

	Priedai:

	Asfalto pjovimo diskas 180 mm/10 mm – 1 vnt.
	Nurodomas matmuo

	Asfalto pjovimo diskas 230 mm/12 mm – 1 vnt.
	Nurodomas matmuo

	Betono pjovimo diskas 180 mm/10 mm – 1 vnt.
	Nurodomas matmuo

	Betono pjovimo diskas 230 mm/12 mm – 1 vnt.
	Nurodomas matmuo

	Vielinis šepetys 300mm/10 mm – 4 vnt.
	Nurodomas matmuo

	Garantiniai reikalavimai

	Siūlių įtrūkimo frezai bus suteikta ne trumpesnė kaip 1 metų garantija. 
	Nurodomas terminas

	Visi atsiradę gedimai, garantinio laikotarpio metu ne dėl eksploatuotojo kaltės, turi bus šalinami tiekėjo sąskaita
	TAIP/NE

	Papildoma informacija

	Siūlių įtrūkimo frezos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos bus pateiktos lietuvių kalba kartu su preke
	TAIP/NE

	Yra numatyti personalo, eksploatuojančio ir atliekančio techninę priežiūrą, mokymai (3 darbuotojams) atvykstant pas Pirkėją ir bus suteikti sertifikatai
	TAIP/NE

	Siūlių įtrūkimo freza bus pristatyta į Aviacijos bazę adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.
	TAIP/NE
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