TECHNINĖ UŽDUOTIS


BENDRA INFORMACIJA


Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773873;
Objektas: Asmeniui su negalia keltuvo įrengimas laiptų zonoje namo viduje, adresu: Užupio g. 19, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r.  
Statybos darbų lėšų šaltinis: Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos.
Pirkimo pobūdis: Darbų ir įrangos viešasis pirkimas


DARBŲ APIMTYS 

0. Darbai : 3 laiptų pakopos, ribojančios laisvą asmens judėjimą pastato viduje, pertvarkymas ir keltuvo dalies laiptų zonoje įrengimas.
0. Atlikimo terminas: visi darbai (projektavimas, keltuvo pristatymas, montavimas, išbandymas) turi būti visiškai pabaigti ir perduoti eksploatacijai per 3 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI KELTUVUI

	Keltuvo tipas
	Keltuvas – laiptai.

	Kėlimo aukštis
	Atitinkantis 3 laiptų pakopų aukštį (orientaciniai 450 – 600 mm.. Prieš keltuvo gamybą matmenis tikslinti vietoje.

	Keliamoji galia
	Ne mažesnė kaip 380 kg (skirta asmeniui su negalia vežimėlyje).

	Valdymo elementai
	Integruota ant platformos. Aukštose bevieliai valdymo pultai.

	Kita informacija
	Avarinio sustojimo mygtukas, pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis, važiavimas – nuspaudus ir laikant. Ant platformos apsauginiai turėklai, apsaugantys nuo nuvažiavimo. Keltuvas – laiptai privalo turėti apsaugą nuo prispaudimo, pritaikytas naudotis asmenims su negalia vežimėliu ir turėti dvi iškvietimo vietas. 

	Platformos matmenys
	Trijų laiptų pakopos / platformos matmenys ne mažesni kaip 900x910 mm.

	Sustojimų skaičius
	2

	Maitinimas
	230 V 50Hz






Parengė:
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus statybos inžinierius                                                    Virmantas Vinickas


