Priedas Nr.1 PRIE ĮSIGIJIMO SĄLYGŲ


							
(Tiekėjo pavadinimas)
							
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
 
Pirkėjas: KUNIGAIKŠČIO VAIDOTO PB
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL NEŠIOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS STOTELIŲ
 
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
 
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	 
 

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	 
 

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos
	 

	Telefono numeris
	 

	Fakso numeris
	 

	El. pašto adresas
	 

	Sutartį pasirašančio (jei sutartis bus sudaroma raštu) asmens pareigos vardas, pavardė, kokiu pagrindu turi teisę pasirašyti pirkimo pardavimo sutartį:
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) mažos vertės neskelbiamoje apklausoje nešiojamas elektros energijos stoteles įsigyti  (prekės) pagal  priede pateiktus pavadinimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdami dokumentus ir siūlydami kainas CVP IS priemonėmis, patvirtiname, kad pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Mes siūlome šias prekes, prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios.

Visi stulpeliai privalo būti užpildyti ir siūlant konkrečias prekes turi būti nurodyti visi duomenys, kad būtų galima identifikuoti siūlomą prekę. Prekė turi būti nauja.	
Lentelė Nr.1
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas ir aprašymas (techninė specifikacija) 
	Siūlomos prekės vardas, gamintojas ir pan. informacija, kuri bus rašoma sąskaitoje prie pavadinimo
	Mato vnt.
	



Kiekis
	vieneto * kaina € su PVM
	Suma * € su PVM

	1
	Nešiojama elektros energijos stotelė turi būti skirta autonominiam elektros tiekimui lauko, avarinėmis ir tarnybinėmis sąlygomis. Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas. Baterijos technologija – LiFePO4 (ličio geležies fosfato) arba lygiavertė technologija, užtikrinanti ne mažesnį kaip 3000 įkrovimo/iškrovimo ciklų tarnavimo laiką iki ne mažesnės kaip 80 % pradinės talpos. Akumuliatoriaus talpa ne mažesnė kaip 1000 Wh. Kintamosios srovės AC išėjimo galia turi būti ne mažesnė kaip 1800 W, pikinė galia – ne mažesnė kaip 2500 W, išėjimo įtampa – 230 V, 50 Hz, gryna sinusinė įtampa (Pure Sine Wave) arba lygiavertė technologija, užtikrinanti tinkamą jautrios elektroninės įrangos veikimą.. Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 3 AC lizdus, ne mažiau kaip 2 USB-A jungtį. Bendra USB-A išėjimų galia ne mažesnė kaip 20 W. Ne mažiau kaip 2 USB-C jungtis, iš kurių bent viena palaiko ne mažesnę kaip 100 W galią, taip pat ne mažiau kaip 1 vnt. 12 V DC išėjimas, leidžiantis tiekti ne mažesnę kaip 10 A srovę. Turi būti UPS arba analogiška nepertraukiamo maitinimo funkcija (persijungimo laikas nedidesnis nei 10 ms). Turi būti palaikomas įkrovimas iš saulės modulių ne mažesne kaip 500 W galia ir greitas įkrovimas iš 230 V elektros tinklo iki pilnos talpos ne ilgiau kaip per 70 min. Įrenginys turi turėti apsaugas nuo perkrovos, trumpojo jungimo, perkaitimo, viršįtampių ir baterijos apsaugos sistemą (BMS). Turi būti integruotas informacinis ekranas ir galimybė įrenginį stebėti bei valdyti per mobiliąją programėlę naudojant belaidį ryšį. Įrenginys turi būti pritaikytas stabiliai tiekti elektros energiją ryšio, IT ir kitai tarnybinei įrangai. Turi būti galima vienu metu įkrauti stotelę iš elektros tinklo ir maitinti prie jos prijungtus įrenginius (pass-through / bypass funkcija). Įrenginys turi būti tinkamas naudoti ne siauresniame kaip -10 °C iki +40 °C temperatūros diapazone arba turi būti numatytos gamintojo apsaugos, užtikrinančios saugų darbą šiame diapazone. Įrenginys turi turėti integruotas rankenas arba kitą gamintojo numatytą konstrukciją, leidžiančią jį saugiai pernešti. Turi būti komplektuojamas su AC įkrovimo kabeliu ir kabeliu / adapteriu saulės moduliui prijungti. Turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. Įrenginys turi atitikti Europos Sąjungoje taikomus saugos, elektromagnetinio suderinamumo ir kitus tokio tipo įrenginiams taikomus reikalavimus. Visi nurodyti techniniai parametrai laikomi minimaliais funkciniais ir techniniais reikalavimais. Tiekėjas gali pasiūlyti kito gamintojo ir (ar) modelio gaminį, jeigu jo techninės charakteristikos yra ne prastesnės už nurodyta	
	
	vnt.
	50
	
	

	Iš viso:
	


* Rašyti 2 skaičius po kablelio

Į prekės/paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti pristatymo gavėjui kaštai.

Antrame stulpelyje rašomas pavadinimas bus rašomas sąskaitoje identiškai, trečiame stulpelyje rašoma informacija sąskaitoje turės/galės nurodoma kaip papildoma (taip pat ši informacija suteikia galimybę lengviau patikrinti ar siūlomas produktas atitinka keliamus reikalavimus), mato vienetai sąskaitoje bus rašomi identiškai. (Pildant šį priedą Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėtoju, su kuriuo bus sudaroma sutartis, turi būti įsitikinęs, kad pateikiant prekes ir išrašant sąskaitą faktūrą prekių pavadinimai, mato vienetai ir kiekiai bei kainos turės sutapti su šiame pasiūlyme įrašytais duomenimis).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:				Lentelė Nr.2
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	 
	 
	 

	
	
	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

                                                                                                                                                          Lentelė Nr.3
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	 
	 
	 

	
	
	





*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
            
							
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašas, vardas, pavardė, pareigos
