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 (Data)
	


(Sudarymo vieta)

DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie šį pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose;
3) pirkimo dokumentų paaiškinimuose, papildymuose (jeigu bus).


[bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS 
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumus, įskaitant kvazisubtiekėjus,
 pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį)

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į pirkimo sąlygų punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir dalis proc.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	




INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	




PASIŪLYMO KAINA

Siūlome:

	Eil. 
Nr.
	Pavadinimas
	Pasiūlymo kaina, 
Eur be PVM
	PVM, 
Eur
	Bendra pasiūlymo kaina, 
Eur su PVM

	1.
	LED ekranas su montavimo paslaugomis
	
	
	



Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos kitos su prekės pardavimu, jos pristatymu ir sumontavimu nurodytu adresu, ir (ar) kitos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, kurios bus reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui, išskyrus tas, kurios pirkimo sąlygų apraše yra aiškiai ir nedviprasmiškai įvardintos kaip padengiamos Perkančiosios organizacijos. 
(Kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės grafų ,,PVM, Eur“, ,,Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM“ ir nurodo priežastis dėl kurių nemoka PVM. Pastaba. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą ir su PVM).

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės yra sukomplektuotos taip, kad visa apimtimi atitiktų visus saugumo ir kitus privalomus reikalavimus, be kurių jos negalėtų būti parduodamos ir/ar eksploatuojamas. 

Siūlomo LED ekrano charakteristikos yra tokios:
	Eil. Nr.
	Techninių sąlygų aprašymas, reikalavimai ir (ar) kitos sąlygos
	Reikalavimų ir (ar) kitų sąlygų reikšmė, aprašymas
	Tiekėjo siūloma LED ekrano charakteristika, reikšmė, aprašymas
(tiekėjas šiame stulpelyje privalo įrašyti siūlomos prekės charakteristiką, reikšmę arba kitą aprašymą, jei nėra specifikacijos reikšmių – įrašyti
ATITINKA arba - NE)

	1.
	LED ekranas
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
	

	2.
	Siūlomo LED ekrano gamintojo dokumentacija (lietuvių kalba). 
Papildomai galima pateikti nuorodą į gamintojo internetinį puslapį.
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gamintojo dokumentacija (lietuvių kalba) patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes.
Papildomai galima pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrangą). 
	[šiame langelyje įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo gamintojo dokumento pavadinimą, puslapių skaičių ir/ar kitą su juo susijusią informaciją]


	3.
	Ekrano dydis
	4500 mm (P) x 2500 (A) mm
	

	4.
	LED modulio kabineto dydis
	LED modulio dydis ne didesnis kaip - 1000 mm pločio, 500 mm aukščio ir nestoresnis nei 85 mm.
	

	5.
	LED modulių kiekis
	Nemažiau kaip, kad sudarytų 4500 mm (pločio) x 2500 mm (aukščio) vaizdo projekciją.
	

	6.
	Matymo kampas
	Ne mažiau kaip 140°.
	

	7.
	Atstumas tarp vaizdo taškų (ang. pixel pitch)
	Ne daugiau kaip 2,99 mm.
	

	8.
	Šviesos diodai
	“True black” arba lygiavertė technologija, užtikrinanti geresnį kontrastą;
Jei aukščiau nurodytas reikalavimas netinkamas:
LED ekrano kontrasto charakteristikos turi užtikrinti aukštą vaizdo kontrastą ir juodos spalvos atkūrimo kokybę. Tiekėjas turi nurodyti gamintojo deklaruojamą kontrasto santykį.
	

	9.
	Šviesos srautas  (ang. brightness)
	Ne mažiau 4500 nitų (cd/m2).
	

	10.
	Vaizdo skenavimo dažnis (ang. Refresh rate)
	Ne mažiau kaip 7680 Hz.
	

	11.
	Apsaugos klasė
	Ne mažiau kaip IP65.
	

	12.
	Darbinė temperatūra
	Ne prasčiau kaip intervale nuo -20C° iki +60C°
	

	13.
	Vidutinis energijos suvartojimas vienam moduliui
	Ne daugiau 9000W.
	

	14.
	LED ekrano svoris:
	Ne daugiau 28,6 kg/m².
	

	15.
	LED matricų tvirtinimas modulyje
	Turi būti atliekamas užraktų principu – kad būtų galimybė LED ekraną montuoti lauko sąlygomis, esant negūsingam, silpnam vėjui.
	

	16.
	Kiti parametrai
	Siūloma įranga turi atitikti jai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus atitikties reikalavimus ir būti paženklinta CE ženklu, kai toks ženklinimas jai privalomas.
	

	17.
	LED ekrano veikimas
	Turi būti pritaikytas veikti 24/7;
LED ekranas turi užtikrinti ne mažiau kaip 100000 valandų veikimo laikotarpį.
	

	18.
	Atsarginės dalys
	Komplekte privalo būti ir atsarginių dalių: 10 vnt. LED plokštelių, 5 vnt. “HUB Receiving card” plokščių, bei 5 vnt. el. maitinimo blokų.
Atsarginės dalys turi būti suderinamos su tiekėjo pasiūlytu LED ekranu ir turi būti tinkamos naudoti visą garantinį laikotarpį.
	

	19.
	LED modulio korpuso spalva
	Juoda.
	

	20.
	Pristatymo terminas
	Pristatymas ne daugiau kaip per 120 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
	

	21.
	Transportavimo dėžės
	LED ekrano moduliai komplektuojami su  transportavimo dėžėmis, prie kurių pritvirtinti ratukai ( ang. „flightcase“).
	

	22.
	Komutacija
	Visa įranga, reikalinga ekrano veikimui turi būti sumontuota Perkančiosios Organizacijos nurodytoje vietoje.
Turi būti komplektuojami visi įrangos veikimui reikalingi komutaciniai kabeliai, keitikliai, stacionariai pritvirtintas cinkuoto plieno vamzdis (bendras ilgis 5m), modulių tvirtinimo rėmai, diržai.
	

	23.
	Garantiniai įsipareigojimai
	Visai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Garantiniu laikotarpiu visas remonto išlaidas padengia tiekėjas.
	

	24.
	Papildoma informacija
	Maksimali LED ekrano elektros galia (kW).
	

	25.
	Papildoma informacija
	Vidutinis / tipinis elektros energijos suvartojimas (kW arba kWh per valandą), jeigu tokį parametrą deklaruoja gamintojas.
	

	26.
	Papildoma informacija
	Didžiausias elektros energijos suvartojimas (kW), jeigu tokį parametrą deklaruoja gamintojas.
	




Siūlomo LED ekrano vaizdo procesoriaus charakteristikos yra tokios:
	Eil. Nr.
	Techninių sąlygų aprašymas, reikalavimai ir (ar) kitos sąlygos
	Reikalavimų ir (ar) kitų sąlygų reikšmė, aprašymas
	Tiekėjo siūloma LED ekrano vaizdo procesoriaus charakteristika, reikšmė, aprašymas
(tiekėjas šiame stulpelyje privalo įrašyti siūlomos prekės charakteristiką, reikšmę arba kitą aprašymą, jei nėra specifikacijos reikšmių – įrašyti
ATITINKA arba - NE)

	1.
	LED ekrano vaizdo procesorius
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas.
	

	2.
	Siūlomo LED ekrano gamintojo dokumentacija (lietuvių kalba). 
Papildomai galima pateikti nuorodą į gamintojo internetinį puslapį.
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gamintojo dokumentacija (lietuvių kalba) patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes.
Papildomai galima pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrangą). 
	[šiame langelyje įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo gamintojo dokumento pavadinimą, puslapių skaičių ir/ar kitą su juo susijusią informaciją]

	3.
	Suderinamumas su LED ekranu
	Vaizdo apdorojimo procesorius turi būti suderinamas su siūlomu LED ekranu
	

	4.
	Palaikymas
	Ne mažiau kaip 2,5 mln. Taškų (pixels) apdorojimas vienu metu.
	

	5.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip po vieną DVI, HDMI, VGA jungtį.
	

	6.
	Rezoliucija
	Mažiausia palaikoma rezoliucija 3840 x 1920.
	

	7.
	LCD ekranas
	Privalo turėti LCD ekraną priekyje.
	

	8.
	Garantiniai įsipareigojimai
	Visai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Garantiniu laikotarpiu visas remonto išlaidas padengia tiekėjas
	





Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. 
Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
[įrašyti dokumento pavadinimą, puslapių skaičių]

	1.
	

	2.
	

	3.
	



Pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):
 
	Eil. 
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
[įrašyti dokumento pavadinimą, puslapių skaičių]

	1.
	

	2.
	

	3.
	



Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bus paviešintas laimėtojo pasiūlymas ir sutartis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)



