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Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas


PASIŪLYMAS
DĖL FPV DRONŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti 

pildymo data _______
sudarymo vieta_______

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų grupės narių pavadinimai ir pateikiama kita informacija (rekvizitai) apie kiekvieną iš jų): 
Atsakingas partneris (partneris, kuris atstovaus visiems tiekėjams, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė): 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas (jei mokamas) ir kt.)
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Kuriai sutarties daliai ketinama pasitelkti subtiekėją (pildoma nurodant subtiekėjo atsakomybei priskiriamus įsipareigojimus (pvz., personalo mokymai)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) Pirkimo dokumentuose;
2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):

	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	




3. Mes siūlome šias prekes:
	Pasiūlymo valiuta:
	Eurai
	Eurai

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas

	Mato vnt.
	Maksimalus kiekis*
	Mato vnt. kaina
(Eur be PVM)**
	Bendra suma (4 x 5)
(Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	FPV dronas
	vnt.
	9
	
	

	PVM (Eur)***
	

	Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)
	

	Kaina žodžiais:
	


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.
Pastabos: 
1) * nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui;
2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
3) ***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM, tiekėjas šioje skiltyje  nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:
Lentelė Nr. 1
	Reikalavimo eil. Nr.
	FPV drono
 specifikacijos reikalavimai
	Tiekėjas siūlo
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą 

	1.
	[bookmark: _GoBack]FPV tipo 10 colių klasės dronas, skirtas mokymams ir taikinių / krovinio pervežimo bandymams. Rėmas turi būti pagamintas iš anglies pluošto. Dronas turi būti suderinamas su 6S Li-Po arba 6S Li-Ion baterijomis. Komplektacijoje turi būti baterija, 6S Li-Ion tipo, ne mažesnės kaip 8000mAh talpos, maksimali nuolatinė srovė 60-80 A, su XT60 arba XT90 jungtimis. Elektroninis apsukų reguliatorius – 4-in-1, suderinamas su komplektuojama baterija. Vaizdo sistema turi būti ne mažesnė nei 3 w išvestis (reguliuojama). Turi būti vaizdo diapazonai nuo 4,9 G - 5,8 G arba 4,9 G - 6.2 G. Turi būti analoginis. Valdymas – 2.4 GHz ELRS. Varikliai – 2806, 3115 dydžio, tinkami 10 colių propeleriams. Dronas turi būti suderinamas su FPV akiniais SKYZONE SKY04X Pro ir RadioMaster TX12 / TX16S valdymo pultu. Dronas turi turėti galimybę montuoti papildomą įrangą, įskaitant optinio kabelio ryšio modulį ar jo tvirtinimo laikiklį (mechaninis tvirtinimo taškas ar platforma turi būti numatyta konstrukcijoje). Skrydžio trukmė ne trumpesnė nei 10 min. su 1 kg. kroviniu. Komplektacijoje turi būti pilnai surinktas dronas, FPV antena (polinis RHCP), propeleriai ir baterijos tvirtinimo dirželis. Suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija gamykliniams defektams. Darbinė temperatūra – nuo -10 °C iki +40 °C. Maksimalus naudingo krovinio (neįskaitant drono ir baterijos) kėlimo svoris – ne mažiau nei 3 kg. Maksimalus greitis ne mažiau nei 80 km/h. Tamsių spalvų. Atsparumas vėjui – ne mažesnis nei 10 m/s.
	Nurodoma tikslinė paskirtis. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija



PASTABA:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aukščiau nurodytas siūlomo objekto technines charakteristikas (pavyzdžiui, techninius pasus, duomenų aprašus, charakteristikas, nuorodas į internetinę svetainę, kurioje pateikiamos siūlomų prekių charakteristikos ar kitą techninę dokumentaciją / informaciją).
5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



6. Pasiūlymas galioja ,pirkimo dokumentuose nurodytą laiką.
	
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
(Parašas*)
	
(Vardas ir pavardė)



