INTERAKTYVIŲ EKRANŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendri reikalavimai 
1.1. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos,
1.2. Perkamos prekės turi būti pristatytos nesulaužytos, nesudaužytos ir su nepažeista pakuote,
1.3. Garantija 24 mėn.
1.4. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip),
1.5. Prekės turės būti pristatomos į Marijampolės Saulės pradinės mokyklos pastatą, adresu Kokolos g. 4,  Marijampolė LT- 68207.

	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujama charakteristika
	Siūlomos prekės charakteristika

	1
	Kiekis
	9 vnt. interaktyvių ekranų
	

	2
	Gamintojas
	Nurodyti 
	

	3
	Modelis
	Nurodyti
	

	4
	Dydis
	Ne mažiau 190 cm įstrižainės ( 75 coliai)
	

	5
	Raiška
	Ne mažiau 4K (3840x2160) taškų, matinis paviršius
	

	6
	Ryškumas (matuojamas be apsauginio stiklo)
	Ne mažiau 450 cd/m² arba geresnis
	

	7
	Ekranas
	Gamintojo deklaruojama veikimo trukmė ne mažiau 50000 val., negali būti ribojama kiek valandų per parą ekranas gali veikti.
	

	8
	Įvestys
	Ne mažiau: 
2xHDMI in 2.1;
1xHDMI Out 2.1;
2xUSB-B arba analogiškas (lietimas), 2xUSB-A 3.2;
2xUSB type C (Energijos tiekimas ne mažiau 65W)
Galimos ir papildomos įvestys arba išvestys
	

	9
	Ryšiai
	RJ45, Integruotas Wi-Fi ne mažiau kaip 6 modulis, Bluetooth ne mažiau 6.0.
	

	10
	Mikrofonai, kameros
	Ne mažiau kaip 6 integruoti mikrofonai (veikimo nuotolis ne mažiau kaip 8 metrų);
integruota 4K kamera (raiška UHD 3840 x 2160) arba geriau
	

	11
	Šviesumo sensorius
	Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, reguliuojantis ekrano skaistį pagal patalpos apšvietimo lygį.
	

	12
	Galimybė dirbti keliose programose vienu metu Windows aplinkoje 
	Įrenginys turi palaikyti kelių programų naudojimą vienu metu Windows operacinės sistemos aplinkoje, sudarant galimybę vienu metu ekrane atvaizduoti ir naudoti ne mažiau kaip 2 programas.
	

	13
	Rašikliai
	Turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 2 rašikliai, kurie yra automatiškai   atpažįstami. Ne mažiau kaip Windows aplinkoje sistema turi atpažinti abu rašiklius, t.y. įjungti anotavimo funkcionalumą  be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos.
	

	14
	Darbas su nuotolinio ugdymo programomis
	Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neužblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų.
	

	15
	Naudotojo instrukcija
	Turi būti galimybė nemokamai atsisiųsti oficialų programinės įrangos naudotojo vadovo vertimą į lietuvių kalba, turi būti galimybė peržiūrėti profesionaliai parengtą ne mažiau 30 minučių trukmės mokomąjį filmą lietuvių kalba, kaip naudotis įranga (nurodyti puslapio adresą). 
	

	16
	Integruotas priedas
	Operacinė sistema Android 13 ar Windows 11 (arba naujesnės), atmintinės ne mažiau kaip 16 GB operatyvinės ir ne mažiau kaip 320 GB pastoviosios, vaizdo signalas ne mažiau kaip (3840 × 2160) /60Hz. 
Turi veikti ne mažiau kaip šios funkcijos:
· Integruota skaitmeninės baltos lentos funkcija, leidžianti rašyti, piešti, trinti, keisti rašymo spalvą ir storį, naudoti geometrines figūras bei kitus mokymuisi skirtus įrankius, išsaugoti ir eksportuoti sukurtą turinį.
· Turi būti galimybė iš USB atmintinės paleisti formatų *.xls, *.doc, *.ppt, *.xlsx, *.docx, *.pptx failus ir juos su padarytais pakeitimais išsaugoti.
· Turi būti galima belaidžiu būdu dalintis vaizdu iš įrenginių su Android, Ios, Windows ir Chrome operacinėmis sistemomis.
· Turi būti nemokami automatiniai operacinės sistemos ir įdiegtų programų atnaujinimai visą garantinį laikotarpį. 
	

	17
	Kalba
	Visi techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai turi būti lietuvių kalba.
	

	18
	Garantija:
	Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau  24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
	

	19
	Reikalavimai tiekėjui
	Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).
	

	20
	Pavyzdžio pateikimas
	Galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jeigu Perkančioji organizacija paprašo, per 5 darbo dienas, turi neatlygintinai Perkančiajai organizacijai pristatyti prekės pavyzdį, kuris atitiktų visus techninės specifikacijos reikalavimus. Prekės pavyzdžio pateikimo ir, jei reikia, draudimo išlaidas dengia tiekėjai.
	

	21
	Žaliojo pirkimo reikalavimai
	Siūloma prekė turi būti paženklinta I ar I-like tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO) ir turėti tai patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui „ENERGYSTAR“.
	

	22
	Komplektacijoje
	Sieninis fiksuoto kampo laikiklis, pilnai suderinamas su produktu. 
HDMI ir USB kabelių prailginimai, ne trumpesni nei 8m (derinama su gavėju prieš instaliaciją)
	

	23
	Papildoma komplektacija (tik vienam ekranui)
	Mobilus stovas – laikiklis:

	

	23.1
	Gamintojas
	Nurodyti
	

	23.2
	Modelis
	Nurodyti
	

	23.3
	Atlaikomas svoris
	Ne mažiau 120 kg.
	

	23.4
	Išmatavimai
	Pilnai pakelto stovo aukštis turi būti ne daugiau 232 cm.;
Stovo plačiausia vieta turi būti ne daugiau kaip 108cm.;
Stovo gylis turi būti ne daugiau 97 cm.
	

	23.5
	Aukščio reguliavimas
	Stovo aukštis turi reguliuotis elektrinio variklio pagalba, aukščio reguliavimo diapazonas ne mažesnis nei 50cm.
	

	23.6
	Pavertimas
	Siūlomame stove turi būti galima reguliuoti posvyrio kampą ne mažiau 15°.
	

	23.7
	Kameros laikiklis
	Siūlomame stove turi būti kameros laikiklis.
	

	23.8
	Lentynėlė
	Siūlomame stove turi būti lentynėlė
	

	23.9
	Garantija:
	Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau  24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	

	23.10
	Reikalavimai tiekėjui
	Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).
	

	24
	Montavimas
	Produktas turi būti sumontuotas pirkėjo nurodytoje vietoje ir pilnai paruoštas naudojimui.
	






