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PLASTIKINĖS DĖTUVĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
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BENDROSIOS NUOSTATOS
0.  Bendrieji reikalavimai:
1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami pageidaujamų plastikinių dėtuvių, skirtų Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.
1.2. Tikslinė paskirtis – plastikinėmis dėtuvėmis bus pakeistos metalinės dėtuvės, kad būtų  palengvinta karių ekipuotė. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2. Reikalavimai plastikinėms dėtuvėms:
2.1.  tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota;
2.2. „Mag Level“ langeliai su gerai matomu indikatoriumi ir aiškiomis žymomis, leidžiančiomis nuolat ir tiksliai matyti šovinių kiekį;
2.3.  smūgiams atsparus polimero korpusas, atlaikantis kritimus, smūgius ir slėgį;
2.4.  dėtuvės talpa 30 šov.;
2.5.  suderinamumas su HK416.
2.6.  kalibras 5.56×45mm NATO

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

3. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.


