| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | | **TS Nr.** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Kaina, Eur be PVM** | **Suma, Eur be PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SKLYPO PLANAS I ETAPAS** | |  |  |  |  |  |
|  | **Įrengiamos dangos** | |  |  |  |  |  |
|  | SD-01 - Betono trinkelė 200x100  Betoninės trinkelės h=8cm  Atsijos h=3cm  Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm | | SD-01 | m2 | 440.2 |  |  |
|  | SD-02 - Betono trinkelė važiuojamojoje dalyje 200x100  Betoninės trinkelės h=8cm  Atsijos h=3cm  Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm  Šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) h=20cm | | SD-02 | m2 | 926.6 |  |  |
|  | SD-03 – Ažūrinė trinkelė  Betoninės trinkelės h=8cm  Atsijos h=3cm  Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm | | SD-03 | m2 | 134 |  |  |
|  | SD-04 - Gludintų akmenukų skalda, rausva  Skalda h=8cm  Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm | | SD-05 | m2 | 11.5 |  |  |
|  | SD-05 - ŽN pritaikyti įspėjamieji paviršiai  300x300x84 mm, su šachmatiškai išdėstytų nupjautų kūgių sistema.  Skalda h=8cm  Atsijos h=3cm  Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm | | SD-06 | m2 | 3.4 |  |  |
|  | Pojūčių tako dangos | |  |  |  |  |  |
|  | PTD-01 – Žvyras  h-20 cm | | PTD-01 | m2 | 1.93 |  |  |
|  | PTD-02 – Mulčas  h-20 cm | | PTD-02 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-03 - Gludintų akmenukų skalda, rausva  h-20 cm | | PTD-03 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-04 - Eglės kankorėžių mulčas  h-20 cm | | PTD-04 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-05 - Gludintų akmenukų skalda, balta  h-20 cm | | PTD-05 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-06 – Pušų kankorėžių mulčas  h-20 cm | | PTD-06 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-07 - Medžio šakų kaladėlės  h-20 cm | | PTD-07 | m2 | 1.45 |  |  |
|  | PTD-08 - Smulkios frakcijos žvyras  h-20 cms | | PTD-08 | m2 | 1.81 |  |  |
|  | Įrengiami bortai | |  |  |  |  |  |
|  | SB-01 - Gatvės bortas  100.30.15 | | SB-01 | m | 79 |  |  |
|  | SB-02 - Vejos bortas  100.20.8 | | SB-02 | m | 452 |  |  |
|  | Vejos įrengimas | | SB-02 | m | 452 |  |  |
|  | **Gaminiai** | |  |  |  |  |  |
|  | G-01 – Suolas | | G-01 | vnt. | 12 |  |  |
|  | G-02 - Šiukšliadežė | | G-02 | vnt. | 4 |  |  |
|  | G-03 - Šachmatų stalas | | G-03 | vnt. | 2 |  |  |
|  | G-04 – Kėdės | | G-04 | vnt. | 4 |  |  |
|  | G-05 – Kilnojama stoginė | | G-05 | vnt. | 1 |  |  |
|  | G-06 – Pusiau požeminis atliekų konteineris | | G-06 | vnt. | 2 |  |  |
|  | G-07 – Pusiau požeminis atliekų konteineris | | G-07 | vnt. | 2 |  |  |
|  | G-08 – Dviračių stovas | | G-08 | vnt. | 4 |  |  |
|  | G-09 – Tekančio vandens sistema | | G-09 | vnt. | 1 |  |  |
|  | G-10 – Granito akmuo | | G-10 | vnt. | 1 |  |  |
|  | G-11 – Šiltnamis | | G-11 | vnt. | 1 |  |  |
|  | G-12 – Lysvė | | G-12 | vnt. | 28 |  |  |
|  | T-01 – Turėklas | | T-01 | m | 16.1 |  |  |
|  | LT-01 – Segmentinė tvora | | LT-01 | m | 319 |  |  |
|  | LTV-01 – Slankiojantys vartai | | LTV-01 | vnt. | 1 |  |  |
|  | LTV-02 - Varteliai | | LTV-02 | vnt. | 2 |  |  |
|  | **Aktyvaus laisvalaikio įrenginiai sporto zonose** | |  |  |  |  |  |
|  | SĮ-01 - Treniruoklis diskas kojoms | | SĮ-01 | vnt. | 1 |  |  |
|  | SĮ-02 - Treniruoklis rankų ir riešų tonusui gerinti | | SĮ-02 | vnt. | 1 |  |  |
|  | SĮ-03 - Treniruoklis sukamiesiems rankų raumenims | | SĮ-03 | vnt. | 1 |  |  |
|  | SĮ-04 - Treniruoklis kojų raumenims ir pusiausvyrai | | SĮ-04 | vnt. | 1 |  |  |
|  | SĮ-05 - Treniruoklis sukamiesiems rankų raumenims | | SĮ-05 | vnt. | 1 |  |  |
|  | **Ardymo darbai** | |  |  |  |  |  |
|  | Medžio kelmo šalinimas | |  | vnt. | 6 |  |  |
|  | Betoninio fontano konstr. ardymas | |  | m3 | 6.6 |  |  |
|  | Asfalto dangos ardymas | |  | m2 | 833.6 |  |  |
|  | Trinkelių dangos ardymas | |  | m2 | 45 |  |  |
|  | Tvoros ardymas  h 1.1 m | |  | m | 194 |  |  |
|  | **SKLYPO PLANAS II ETAPAS** | |  |  |  |  |  |
|  | **Žemės darbai** | |  |  |  |  |  |
|  | Užpilamas gruntas | |  | m3 | 6 |  |  |
|  | ŽD-01 - Priešerozinis paklotas šlaitams | | ŽD-01 | m2 | 14 |  |  |
|  | **Įrengiamos dangos** | |  |  |  |  |  |
|  | SD-01 - Betono trinkelė 200x100  Betoninės trinkelės h=8cm  Atsijos h=3cm  Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr 0/45 h=15cm | | SD-01 | m2 | 78.6 |  |  |
|  | **Įrengiami bortai** | |  |  |  |  |  |
|  | SB-02 - Vejos bortas  100.20.8 | | SB-02 | m | 40 |  |  |
|  | **Gaminiai** | |  |  |  |  |  |
|  | T-02 – Turėklas | | T-02 | m | 23 |  |  |
|  | T-03 – Turėklas | | T-03 | m | 4.4 |  |  |
|  | **ELEKTROTECHNIKA** | |  |  |  |  |  |
|  | Paskirstymo skydas PS-1 | | TS-10 | Kompl. | 1 |  |  |
|  | Atrama 4m pilka | | TS-2 | vnt. | 19.0 |  |  |
|  | Automatinis jungiklis C2A 1p | | TS-8 | vnt. | 19.0 |  |  |
|  | Galinė mova Al 4x16mm² | | TS-9 | kompl. | 70.0 |  |  |
|  | Galinė mova Cu 5x4mm² | | TS-9 | kompl. | 4.0 |  |  |
|  | Įžeminimo komplektai 10 omų | | TS-3 | kompl. | 20.0 |  |  |
|  | Kabelis Cu 5x4mm² | | TS-4 | m | 50.0 |  |  |
|  | Kabelis Cu 3x1.5mm² | | TS-4 | m | 250.0 |  |  |
|  | Kabelis aliuminis Al 4x16mm² | | TS-5 | m | 25.0 |  |  |
|  | Kabelis aliuminis Al 4x16+2.5mm² | | TS-5 | m | 1015.0 |  |  |
|  | Montavimo markiravimo medžiagų komplektas | |  | kompl. | 1.0 |  |  |
|  | Pamatas atramai su guma | | TS-2 | vnt. | 19.0 |  |  |
|  | Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai PE50mm | | TS-5 | m | 1135.0 |  |  |
|  | Signalinė juosta | | TS-6 | m | 1135.0 |  |  |
|  | Šviestuvas Led 16.7W skaičiavimuose naudotas Lupol 00 TRA 2500lm | | TS-1 | kompl. | 19.0 |  |  |
|  | Šviestuvas Led 16.0W skaičiavimuose naudotas Palco iN Out 2250lm | | TS-1 | kompl. | 10.0 |  |  |
|  | Šviestuvas Led 16.0W skaičiavimuose naudotas iWay Super comfort 1650lm | | TS-1 | kompl. | 4.0 |  |  |
|  | Ledinė girlianda 4Wx12vnt | | TS-1 | kompl. | 2.0 |  |  |
|  | Atšakojimo gnybtų komplektas SV 15 | |  | kompl. | 19.0 |  |  |
|  | Jungikliai vienpoliai 6A 230V IP55 | | TS-11 | vnt. | 2 |  |  |
|  | Atsišakojimo dėžutė komplekte su sujungimo kontaktais IP65 | | TS-12 | kompl. | 16.0 |  |  |
|  | Kabelio žymenys | |  | vnt. | 72 |  |  |
|  | Atramų žymenys | |  | vnt. | 38.0 |  |  |
|  | Din bėgeliai prietaisams | |  | m | 5 |  |  |
|  | **VANDENTIEKIS** | |  |  |  |  |  |
|  | PE100 PN10 vamzdžiai d25 | | DTS 1 | m | 150,0 |  |  |
|  | PE100 PN10 vamzdžiai d20 | | DTS 1 | m | 5,0 |  |  |
|  | PE100 PN10 vamzdžiai d25 (montuojami po grindimis) | | DTS 1 | m | 2,5 |  |  |
|  | Trišakis PE d25/20 su sujungimo detalėmis (laistymo sistemai) | |  | vnt. | 4 |  |  |
|  | PE vamzdžių klojimas atviru būdu, gylis iki 1.0m, komplekte:   * Gruntinio vandens pašalinimas; * Pagrindo po plastikiniais vamzdžiais įrengimas; * iškasto grunto sandėliavimas; * tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas;   esamų paviršių dangų (asfalto, žvyro ir kt.), šaligatvių, griovių pralaidų ir t.t. ardymas ir atstatymas | | DTS 3 | m | 155.0 |  |  |
|  | PE100 alkūnės, elektromovos (d25). Alkūnių ir movų kiekį tikslinti vamzdyno montavimo metu | | DTS 1 | kompl. | 1 |  |  |
|  | Vandentiekio įvado d25mm hermetizavimas | |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | d25 vamzdis kerta pamatą – dėklas ir apšiltinimas | |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | d25 vamzdis kerta sieną ar grindis (be rūsio) – dėklas | |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | Laistymo šulinukas (dėžutė su dangteliu, su metaliniu ventiliu) | | DTS 8 | kompl. | 4 |  |  |
|  | Vandens ėmimo kolonėlė (pastatymas, pajungimas, gerbūvis, dmin315mm 1,0m gylio plastikinis šulinys be dugno su skaldos / žvyro pagrindusu, grotelėmis,...) | | DTS 9,10 | kompl. | 1 |  |  |
|  | Paklotų tinklų šulinių bandymas, plovimas, dezinfekcija | | DTS 4,5 | kompl. | 1 |  |  |
|  | **VANDENTIEKIS APSKAITOS MAZGE** | |  |  |  |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis ventilis d25 su vidiniais sriegiais | | DTS 2 | vnt. | 2 |  |  |
|  | Atbulinis vožtuvas geriamam šaltam vandeniui d25 | | DTS 2 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Trišakis d32/25 su sujungimo detalėmis (laistymo sistemai) | |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | Trišakis d25/25 su sujungimo detalėmis (ištuštinimui) | |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | Vamzdžių sistemos išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas | |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | Sujungimo ir tvirtinimo detalės | |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | **KITI** | |  |  |  |  |  |
|  | Esamo lietaus nuotekų šulinio pakėlimas gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus, ant kurių dangčių turi būti užrašas "Varėnos vandenys" ir įmonės logotipa | |  | kompl. | 1 |  |  |
|  | **AUGALAI IR ŽELDYNAI** | |  |  |  |  |  |
|  | **Medžiai ir krūmai** | |  |  |  |  |  |
|  | **Pavadinimas** | **Lotyniškas pavadinimas** | **Zona, kurioje sodinamas augalas** |  |  |  |  |
|  | Šermukšnis paprastasis | Sorbus aucuparia ‘Autumn spire’ | Ž3 | vnt. | 3 |  |  |
|  | Gudobelė | Krataegus prunifolia ‘Splendens’ |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | Pušis kalninė | Pinus mugo var. mughus |  | vnt. | 6 |  |  |
|  | Kalninis serbentas | Ribes alpinum ‘Schmidt’ | Ž11 | vnt. | 320 |  |  |
|  | Rožė | Rose ‘Alden biesen’ | Ž3 | vnt. | 5 |  |  |
|  | Rododendras | Rhododendron hyb. ‘Cunningham’s Snow white’ | Ž7 | vnt. | 3 |  |  |
|  | **Daugiamečiai žoliniai augalai** | |  |  |  |  |  |
|  | Juodžolė kekinė | Actaea racemose var. cordifolia | Ž1 | vnt. | 50 |  |  |
|  | Arunkas paprastasis | Aruncus dioicus ‘Horatio’ | Ž1, Ž4 | vnt. | 130 |  |  |
|  | Astras skėstašakis | Aster divaricatus ‘Eastern star’ | Ž1, Ž4 | vnt. | 200 |  |  |
|  | Pachisandra | Pachysandra terminalis ‘Green sheen’ | Ž1, Ž4 | vnt. | 360 |  |  |
|  | Papartis kelminis | Dryopteris filix – mas | Ž1, Ž4 | vnt. | 130 |  |  |
|  | Viksva žvilgioji | Carex morrowii ‘Irish green’ | Ž1, Ž4 | vnt. | 390 |  |  |
|  | Eraičinas atlaso | Festuca mairei | Ž6 ir šalia konteinerių | vnt. | 500 |  |  |
|  | Rudbekija didžioji | Rudbeckia ‘Maxima’ | Ž6 | vnt. | 154 |  |  |
|  | Tiarelė širdžialapė | Tiarella cordifolia | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Astrancija | Astrantia ‘White giant’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Katžolė vengrinė | Nepeta nuda ‘Purple cat’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Šalavijas gojinis | Salvia nemorosa ‘Tanzerin’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Snaputis | Geranium ‘Rosanne’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Notra vilnotoji | Stachys bizantina ‘Silver carpet’ | Ž3 | vnt. | 90 |  |  |
|  | Žiognagė | Geum ‘Mai Tai’ | Ž3 | vnt. | 60 |  |  |
|  | Mėlesas | Perovskia ‘Lacey blue’ | Ž3, Ž5 | vnt. | 50 |  |  |
|  | Buožainė makedoninė | Knautia macedonica | Ž3, Ž5 | vnt. | 120 |  |  |
|  | Mėlitas rudeninis | Sesleria autumnalis | Ž3 ir hortenzijų polajai | vnt. | 225 |  |  |
|  | Lendrūnas korėjinis | Calamagrostis brachytricha | Ž2, Ž5 | vnt. | 55 |  |  |
|  | Šilokas | Sedum Spectabile ‘Autumn Joy’ | Ž2 | vnt. | 25 |  |  |
|  | Paprastoji žemuogė | Fragaria vesca | Ž4, Ž5 | vnt. | 160 |  |  |
|  | Valdšteinija trilapė | Waldsteinia trifolia | Ž4 | vnt. | 90 |  |  |
|  | Čiobrelis paprastasis | Thymus serphyllum | Ž4, Ž5 | vnt. | 140 |  |  |
|  | Raudonėlis | Origanum ‘Gentle breeze’ | Ž5 | vnt. | 40 |  |  |
|  | Bandrenis | Echinops bannaticus ‘Star Frost’ | Ž5 | vnt. | 20 |  |  |
|  | Šalavijas menturinis | Salvia verticullata ‘Alba’ arba ‘White rain’ | Ž5 | vnt. | 40 |  |  |
|  | Kraujažolė | Achillea ‘Anthea’ | Ž5 | vnt. | 30 |  |  |
|  | Kraujalakė | Sanguisorba ‘Beetlewings’ | Ž5 | vnt. | 30 |  |  |
|  | **Daržo zonos augalai** | |  |  |  |  |  |
|  | **Augalas** | **Želdynas, kuriame sodinamas augalas** |  |  |  |  |  |
|  | Koloninė obelis | Šiaurinė daržo dalis, eilė palei daržo zonos perimetro liniją |  | vnt. | 5 |  |  |
|  | Koloninė tręšnė |  | vnt. | 3 |  |  |
|  | Koloninė kriaušė |  | vnt. | 4 |  |  |
|  | Šilauogė | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 9 |  |  |
|  | Juodieji serbentai | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 9 |  |  |
|  | Raudonieji ir baltieji serbentai | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 9 |  |  |
|  | Raudonosios avietės | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 30 |  |  |
|  | Juodosios avietės | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 30 |  |  |
|  | Sausmedžiai | Daržo zona, lysvė |  | vnt. | 9 |  |  |
| **Viso suma be PVM:** | | | | | | |  |
| **PVM suma:** | | | | | | |  |
| **Viso suma su PVM:** | | | | | | |  |