**„BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (unikal. nr. 4400-5167-0630; 4400-2643-0557; 4400-0527-9034)**, **NUO DANĖS G. 5 IKI DANĖS G. 43, KLAIPĖDOS M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“**

**DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Kaina,**  **eurais be PVM** |
| **1.** | **Inžinerinių tinklų statyba** | |
| 1.1. | **Inžinerinių tinklų statyba pagal** ***„*4400-5167-0630; 4400-2643-0557; 4400-0527-9034*“.* Nurodoma bendra kaina, kuri gaunama susumavimus visų numatytų inžinerinių tinklų statybos kainas (eilutė 1.1.1.)** |  |
| 1.1.1. | Buitinių nuotekų tinklų statyba. |  |
| **2.** | **Tinklų apsaugos zonų įteisinimas** |  |
| **3.** | **Servituto planų parengimas (esant poreikiui)** |  |
| **4.** | **Geodezinių nuotraukų paruošimas** | |
| **4.1.** | Pastatytų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas.  **Nurodoma bendra kaina, kuri gaunama susumavus visų pastatytų inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų paruošimo kainas (eilutės nuo 4.1.1.).** |  |
| 4.1.1. | Buitinių nuotekų tinklų. |  |
| **5.** | **Kadastrinių matavimų atlikimas** | |
| **5.1** | **Pastatytų tinklų kadastriniai matavimai:**  **Nurodoma bendra kaina, kuri gaunama susumavus visų pastatytų inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų atlikimo kainas (eilutės nuo 5.1. 1.).** |  |
| 5.1.1. | Buitinių nuotekų tinklų. |  |
|  | **Pasiūlymo kaina, eurais be PVM:**  ***Suma: (1.1.) + (2.) + (3.) + (4.1.) + (5.1)*** |  |
|  | **PVM 21%:** |  |
|  | **Bendra pasiūlymo kaina, eurais su PVM:** |  |

***Pastabos:***

***1) Rangovas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus atmestas;***

***2) Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikštele, turi įvertinti visas išlaidas, susijusias su projektavimu ir statyba t. y.: medžiagų kainas, darbo užmokesčio išlaidas, mechanizmų eksploatacijos kainas, mokesčius ir kt.***

***3) Kainos skaičiavimo lentelėje turi būti įvertinti visi reikalingi atlikti darbai: topo nuotraukų parengimas, geologinių tyrimų atlikimas, visų reikalingų sąlygų gavimas, projektų derinimas (derinančios institucijos, sklypų savininkai ir t.t.), žemės darbai, vandens lygio pažeminimas, pagrindų įrengimas, tinklų klojimas, šulinių sumontavimas, prisijungimas prie veikiančių tinklų, tinklų išbandymas, praplovimas, TV diagnostika, dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas ir kt. darbai.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)*